{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["设计构想","零部件清单"],"not_rendered":{"images":8,"defined_names":11},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"设计构想","index":0,"n_rows":48,"n_cols":26,"rows_kept":48,"merged":[[1,1,3,6],[1,7,4,23],[4,1,4,6],[5,1,6,3],[5,4,6,9],[5,10,6,21],[5,22,6,25],[7,4,18,9],[7,10,8,21],[8,1,18,3],[9,10,9,21],[10,10,10,21],[11,10,11,21],[12,10,12,21],[13,10,13,21],[13,22,13,25],[14,10,14,21],[15,10,15,21],[16,10,16,21],[17,10,18,21],[19,1,20,9],[19,10,19,21],[19,22,19,25],[20,10,21,21],[20,22,20,25],[21,1,21,9],[21,22,21,25],[22,1,22,9],[22,10,22,13],[22,22,22,25],[23,1,23,9],[23,10,25,21],[23,22,23,25],[24,1,25,9],[24,22,24,25],[25,22,25,25],[26,1,27,9],[26,10,26,21],[26,22,26,25],[27,10,28,21],[27,22,27,25],[28,1,28,9],[28,22,28,25],[29,1,29,9],[29,10,29,21],[29,22,29,25],[30,1,30,9],[30,10,32,21],[30,22,30,25],[32,1,32,9],[32,22,32,25],[35,1,35,9],[35,22,35,25],[36,1,37,9],[36,10,38,21],[36,22,37,25],[38,1,38,9],[38,22,38,25],[39,1,39,9],[39,10,40,21],[39,22,39,25],[40,1,40,9],[40,22,40,25],[41,1,41,9],[41,10,41,21],[41,22,41,25],[42,1,42,9],[42,10,43,21],[42,22,43,25],[43,1,43,9],[44,1,44,9],[44,10,45,21],[44,22,44,25],[45,1,45,9],[45,22,45,25],[46,1,46,9],[46,22,46,25],[47,1,47,3],[47,4,47,6],[47,7,47,9],[47,22,47,25],[48,1,49,3],[48,4,49,6],[48,7,49,9],[48,10,48,21],[49,22,49,25]]}
[null,"　"]
[{"$nulls":7},"KS2R简易顶棚、风道及进出气格栅设计构想书",{"$nulls":16},"页    号","共 2 页  第 1 页"]
[{"$nulls":24},"项目名称","KS2R"]
[{"$nulls":24},"版   本","B01"]
[null,"厦门金龙联合汽车工业有限公司",{"$nulls":22},"文件编号"]
[null,"项目",null,null,"开发目标/特性",{"$nulls":5},"技术要求、设计目标及基本结构",{"$nulls":11},"主要试验项目"]
[]
[{"$nulls":10},"1、开发流程：①提供CASS面、A面进行数据外观效果评审；\n             ②制作结构数据；\n             ③提供RP件，实车装配评审；\n             ④提供开模及新开发件清单"]
[null,"KS2R"]
[{"$nulls":10},"2、设计目标"]
[{"$nulls":10},"   1) 美化功能，装饰车身顶盖；",{"$nulls":11},"\n"]
[{"$nulls":10},"   2) 满足乘客区空调引风制冷要求；",{"$nulls":11},"GB 8410-2006/JT1095  汽车内饰材料的燃烧特性"]
[{"$nulls":10},"   3) 顶棚须与周边件搭接匹配，无漏缝等搭接不良问题；",{"$nulls":11},"QC/T 15-92汽车塑料制品通用试验方法"]
[{"$nulls":22},"QC/T 17-1992  汽车零部件耐候性试验"]
[{"$nulls":10},"3、技术要求",{"$nulls":11},"GB/T10125-1997  耐蚀性盐雾实验"]
[{"$nulls":10},"   1) 外观要求："]
[{"$nulls":10},"   ① 顶棚为热压成型，易清洗；风道为吹塑件；进出气格栅为注塑件，连接风道（顶蒸）为吸塑件"]
[{"$nulls":10},"   ② 表面应平整，无划伤、折痕、断裂等外观缺陷，；"]
[]
[null,"法规要求",{"$nulls":8},"   ③ 各装配件间应坚固可靠，配合件间（整车装配状态下）配合间隙、断差应均匀，活动件应运动平\n      稳、限位可靠、启闭灵活、锁止安全，无卡滞现象。"]
[{"$nulls":10},"   ④顶棚上出风格栅叶片调节应顺畅，无卡滞、易脱落问题。"]
[null,"GB 8410 /JT/T 1095 汽车内饰材料的燃烧特性"]
[{"$nulls":10},"   2）塑件的性能试验要求："]
[null,"QC T 15 汽车塑料制品通用试验方法",{"$nulls":8},"   ① 耐热性、耐寒性、耐冷热循环、耐湿性、 耐化学物质、耐振动、耐冲击、耐磨损、耐擦伤、耐挥发性及刚性应符合QC/T 15-92《汽车塑料制品通用试验方法》的相关规定和标准。"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"   ② 燃烧特性符合GB 8410-2006 《汽车内饰材料的燃烧特性》要求；"]
[{"$nulls":10},"   ③ 耐候性：满足QC/T 17-1992中强化耐光试验相关要求，阳光碳弧耐候试验230h或者紫外线碳弧耐候试验450h，强化试验后达到B级标准。"]
[]
[{"$nulls":10},"   3）以下图示仅供参考，详细各件清单、预估尺寸、预估重量、材质要求、单车数量详见“零部件清单”。"]
[{"$nulls":10},"4、招标技术要求\n① 中标单位须具有顶棚、风道、进出气格栅设计的能力；\n② 中标单位须负责A面设计、结构设计等开模前的数据制作；\n③ 中标单位须具备顶棚水切割生产的能力。"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10}," "]
[null,"主要设计改良及讨论项目",{"$nulls":20},"减轻重量和降低成本管控要点"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":22},"品管及生产管控要点"]
[]
[{"$nulls":22},"   1) 零件必须符合造型要求，符合公差表要求；"]
[{"$nulls":22},"   2) 涂料规格必须符合甲方的技术要求；"]
[{"$nulls":22},"   3) 零件无缩痕、无银丝、无裂纹、无明显熔接痕等缺陷；"]
[null,"编 制",null,null,"审 核",null,null,"审 定",{"$nulls":14},"   4) 样件的外观视觉和光洁度必须符合甲方检验人员的主观要求。"]

{"sheet":"零部件清单","index":1,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"merged":[[1,0,3,0],[1,1,4,6],[1,9,1,11],[2,9,2,11],[3,7,4,7],[3,9,3,11],[4,9,4,11],[5,0,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[5,6,6,6],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,9,6,9],[5,10,6,10],[5,11,6,11],[7,0,38,1]]}
[]
[null," 顶棚、风道及进出气格栅零部件清单",{"$nulls":6},"页    号","共 2 页  第 2 页"]
[{"$nulls":8},"项目名称","KS2R项目"]
[{"$nulls":8},"版   本","B01"]
["厦门金龙联合汽车工业有限公司",{"$nulls":7},"文件编号"]
["简图",null,"序号","零部件编号","零部件中文名称","开发\n类型","分级","数量","材质","料厚\n（mm）","重量（kg）","尺寸（mm）"]
[]
[null,null,1,"待申请","前段成型顶棚总成,KS2R","新设",1,"1","无纺布+GMT","t3.5","——","1870x1540x340"]
[null,null,2,"待申请","后段成型顶棚总成，KS2R","新设",1,"1","无纺布+GMT","t3.5","——","2117x1462x125"]
[null,null,3,"待申请","导向风道，左侧","新设",1,1,"PE","t1.0","——","160X150X60(大概尺寸)"]
[null,null,4,"待申请","导向风道，右侧","新设",1,1,"PE","t1.0","——","160X150X60(大概尺寸)"]
[null,null,5,"待申请","左前风道，KS2R","新设",1,1,"PE","t1.0","——","746X35X170(大概尺寸)"]
[null,null,6,"待申请","左中风道，KS2R","新设",1,1,"PE","t1.0","——","1210X35X170(大概尺寸)"]
[null,null,7,"待申请","左后风道，KS2R","新设",1,1,"PE","t1.0","——","750X35X170(大概尺寸)"]
[null,null,8,"待申请","右前风道，KS2R","新设",1,1,"PE","t1.0","——","746X35X170(大概尺寸)"]
[null,null,9,"待申请","右中风道，KS2R","新设",1,1,"PE","t1.0","——","1210X35X170(大概尺寸)"]
[null,null,10,"待申请","右后风道，KS2R","新设",1,1,"PE","t1.0","——","750X35X170(大概尺寸)"]
[null,null,11,"待申请","前顶连接风道（蒸发器）","新设",1,1,"PP","t1.0","——","350X70X80(大概尺寸)"]
[null,null,12,"待申请","后顶出气格栅","新设",1,1,"ABS","t2.0","——","180X60X35(大概尺寸)"]
[null,null,13]
[null,null,14]
[null,null,15]
[null,null,16]
[null,null,17]
[null,null,18]
[null,null,19]
[null,null,20]
[null,null,21]
[null,null,22]
[null,null,23]