{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["设计构想"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设计构想","index":0,"n_rows":49,"n_cols":26,"rows_kept":49,"merged":[[1,1,3,6],[1,7,4,23],[4,1,4,6],[5,1,6,3],[5,4,6,9],[5,10,6,21],[5,22,6,25],[7,1,16,3],[7,4,16,9],[7,10,7,21],[7,22,7,25],[8,10,31,21],[8,22,8,25],[9,22,9,25],[10,22,10,25],[11,22,11,25],[12,22,12,25],[13,22,13,25],[14,22,14,25],[15,22,15,25],[16,22,16,25],[17,1,18,9],[17,22,17,25],[18,22,18,25],[19,1,20,9],[19,22,19,25],[20,22,20,25],[21,1,21,9],[21,22,21,25],[22,1,22,9],[22,22,22,25],[23,1,23,9],[23,22,23,25],[24,1,24,9],[24,22,24,25],[25,1,25,9],[25,22,25,25],[26,1,26,9],[26,22,26,25],[27,1,27,9],[27,22,27,25],[28,1,29,9],[28,22,29,25],[30,1,30,9],[30,22,30,25],[31,1,31,9],[31,22,31,25],[32,1,32,9],[32,10,32,21],[32,22,32,25],[33,1,33,9],[33,10,34,21],[33,22,33,25],[34,1,34,9],[34,22,34,25],[35,1,35,9],[35,10,35,21],[35,22,35,25],[36,1,36,9],[36,10,36,21],[36,22,37,25],[37,1,37,9],[37,10,37,21],[38,10,38,21],[38,22,38,25],[41,1,41,9],[41,10,41,21],[41,22,41,25],[42,1,42,9],[42,10,42,21],[42,22,42,25],[43,1,43,9],[43,10,43,21],[43,22,43,25],[44,1,44,3],[44,4,44,6],[44,7,44,9],[44,10,44,21],[44,22,44,25],[45,1,46,3],[45,4,46,6],[45,7,46,9],[45,10,45,21],[45,22,45,25],[46,10,46,21],[46,22,46,25]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"　"]
[{"$nulls":7},"ESC开发设计构想书",{"$nulls":16},"页    号","共 1 页  第 1 页"]
[{"$nulls":24},"项目名称","ESC"]
[{"$nulls":24},"版   本","Pa"]
[null,"厦门金龙联合汽车工业有限公司",{"$nulls":22},"文件编号"]
[null,"项目",null,null,"开发目标/特性",{"$nulls":5},"技术要求、设计目标及基本结构",{"$nulls":11},"主要试验项目"]
[]
[null,"ESC",null,null,"1、满足整车基础制动；\n2、实现ESC及辅助功能；\n3、作为AEBS执行单元；",{"$nulls":5},"一.技术要求",{"$nulls":11},"1、GB/T 30677 轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法"]
[{"$nulls":10},"1、实现以下功能：\n  1.1 ABS防抱死制动系统（Anti-lock Brake System）\n  1.2 EBD电子制动力分配（Electronic Brakeforce Distribution）\n  1.3 ESC电子稳定控制系统（Electronic Stability Control），即AYC\n  1.4 TCS牵引力控制系统（Traction Control System）\n  1.5 HBA制动辅助功能（Brake & Boost Assist）\n  1.6 HHC坡道辅助系统（Hill Hold Control）\n  1.7 ESC支持远程故障读取\n  1.8 作为AEBS执行单元\n  1.9 其它功能双方协商\n2、零件构成：ESC主机总成，包含液压单元、控制单元、惯性单元。\n3、工作环境温度：-40℃～120℃。\n4、提交车型公告用的电磁兼容公告试验报告，检测依据《GB 34660 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法》、《GB 18655 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限制和测量方法》。\n5、ABS、EBD、ESC性能要求满足《GB/T 30677 轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法》、《XMQB 267 电子稳定控制系统(ESC)性能要求》、《JT/T 1094 营运客车安全技术条件》；作为AEBS执行单元满足《JT/T 1242 营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程》；其它功能双方协商；\n6、需要提供ESC外围接口电气规范。\n7、需要提供ESC真空加注技术规范。\n8、需要提供ESC下线检测技术规范。\n9、需要提供ESC整车标定周期。\n10、需要协助金龙客车（KL）完成ESC方案、开发、生产、检测等。",{"$nulls":11},"2、XMQB 267 电子稳定控制系统(ESC)性能要求"]
[{"$nulls":22},"3、GB/T 30512《汽车禁用物质要求》"]
[{"$nulls":22},"4、应满足供应商企业方面的相关试验标准"]
[{"$nulls":22},"5、具体试验要求由双方协商后确定"]
[{"$nulls":22},"6、GB 13594 机动车和挂车防抱制动性能和试验方法"]
[{"$nulls":22},"7、GB 34660 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法；"]
[{"$nulls":22},"8、GB 18655 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限制和测量方法"]
[{"$nulls":22},"9、JT/T 1094 营运客车安全技术条件"]
[{"$nulls":22},"10、JT/T 1242 营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程"]
[null,"法规要求"]
[]
[null,"1、GB/T 30677 轻型汽车电子稳定性控制系统性能要求及试验方法\n                                     "]
[]
[null,"2、XMQB 267 电子稳定控制系统(ESC)性能要求"]
[null,"3、JT/T 1094 营运客车安全技术条件"]
[null,"4、GB 13594 机动车和挂车防抱制动性能和试验方法"]
[null,"5、GB 34660 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法；"]
[null,"6、GB 18655 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限制和测量方法"]
[null,"7、JT/T 1242 营运车辆自动紧急制动系统性能要求和测试规程"]
[null,"8、GB/T 30512《汽车禁用物质要求》"]
[null,"主要设计改良及讨论项目",{"$nulls":20},"减轻重量和降低成本管控要点"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"二.车型型项目要求"]
[{"$nulls":10},"得标后提供整车参数及标定样车计划；"]
[]
[]
[{"$nulls":22},"品管及生产管控要点"]
[]
[{"$nulls":22},"可追溯性实施"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"编 制",null,null,"审 核",null,null,"审 定"]
[]
[]
[]
[null,"　"]