{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":5,"rows_kept":69,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4]]}
["关键扭矩追溯项目技术要求响应表"]
["投标单位：                                                                                                                 "]
["条款","条款内容","符合（√）","偏离（×）","偏离情况说明"]
["五","设备通用功能要求"]
[1,"●拧紧电枪精度要求：扭矩测量精度≦3%，角度测量精度≦5%。"]
[2,"●拧紧电枪可靠性要求：拧紧100万次不失精度。"]
[3,"●拧紧电枪轻便，单台车拧紧时间小于8分钟。"]
[4,"●拧紧电枪可以实现以下控制方式：扭矩控制、扭矩控制+角度监控、角度控制+扭矩监控，并且控制方式可以随时切换。"]
[5,"拧紧电枪具有正、反转功能，具有点动功能。"]
[6,"拧紧电枪具有自动认帽功能，拧紧结束能自动卸荷，方便工具退出。"]
[7,"拧紧电枪具有多颜色指示灯，能够区别拧紧合格、不合格、设备故障等不同状态。"]
[8,"拧紧电枪具有报警功能，出现拧紧不合格、错漏拧、重复拧紧、系统故障等能立即停机并报警。"]
[9,"拧紧控制器都具有拧紧数据显示功能，能够即时显示拧紧信息，合格拧紧后，拧紧枪具有反馈功能。"]
[10,"拧紧电枪所采用套筒必须是标准件。"]
[11,"要求设备具有自检功能。每次拧紧之前能够自动检测系统故障，并诊断显示故障代码，以便及时排除故障，拧紧过程中若出现故障，能够立即停机警报，并诊断故障。每次拧紧之前能够自动校正对零。"]
[12,"设备具有抗干扰措施。具有可靠的漏电保护装置，具有过流、过压、过速、过扭矩保护功能。"]
[13,"控制器能够对无线工具及附件组网。"]
[14,"控制器应满足所有设备正常使用，要求通讯稳定，安全可靠。"]
[15,"拧紧控制器具有操作者、管理者密码设定及保护功能。"]
[16,"要求拧紧控制器能记录、存储每次拧紧时的拧紧力矩、拧紧角度信息，存储信息超过10000组，并能通过网络接口导出数据信息。"]
[17,"拧紧控制器具有以太网接口，可以监控各个拧紧电枪的工作状态，可以对各个拧紧电枪进行编程，可以收集存储各个拧紧电枪的拧紧数据，并显示每次拧紧的拧紧曲线。"]
[18,"拧紧程序按不同的作业场景编制，需符合我司工艺要求。设备拧紧工艺参数可编程，具有上、下限扭矩设定功能，可设定初始扭矩值、目标扭矩值、目标角度值，可设定多步拧紧程序。可预存500种以上的拧紧控制程序。"]
[19,"●拧紧电枪可通过扫描枪扫描条形码记录生产车号、生产时间、零部件代码。可通过扫描枪读取的信息自动设定拧紧程序，也可以手动输入拧紧程序。"]
[20,"要求拧紧电枪与拧紧控制器可以无线传输数据，要求传输距离大于50米，拧紧电枪上应有相关指示灯，表明拧紧电枪在有效传输范围内。"]
[21,"●要求拧紧电枪能够输出每次拧紧时的拧紧曲线，包含动态扭矩/时间曲线，扭矩/角度曲线。"]
[22,"●拧紧电枪应具备数据保存功能，在电枪和拧紧控制器无法通讯时，能够存储拧紧信息，并且在电枪与拧紧控制器恢复正常通讯后，能够自动将已保存的拧紧信息上传至MES系统。"]
[23,"电枪使用的电池应可更换。电池单次充满电时间不应超过3小时，单次充满电后，电枪应能拧紧螺栓超过1000次。电池使用寿命不低于3年。"]
["六","扭矩防错系统功能要求"]
[1,"系统架构"]
[2,"系统功能需求"]
["（1）","●供方需配合我司软件工程师进行MES开发。"]
["（2）","●系统需覆盖现有底盘车间5套拧紧电枪扭矩。"]
["（3）","●扭矩防错系统与MES系统连接（使用web api方式），从MES系统获取每台生产车辆的拧紧工艺参数，向MES系统发送车辆的拧紧结果数据（拧紧车号、工序、拧紧时间、扭矩值、角度值、合格判定、设备编号）。"]
["（4）","系统有中文管理界面，可以统一管理配置工位客户端的工位、工具、用户的信息，提供配置拧紧工艺的功能。"]
["（5）","工位客户端可向操作工展示当前作业信息，包含工位名称、产品条码、工具状态、MES系统连接状态、用户登录状态、螺栓拧紧进度、拧紧结果数据。可查看简单的系统日志信息。"]
["（6）","●扭矩系统需要支持便捷的工艺添加或者工艺变更。项目交付后，当甲方有新车型工艺添加或者工艺变更时，甲方人员无需有任何编程经验就可以完成工艺添加或变更。工艺参数必须支持不同产品类型。"]
["（7）","扭矩防错系统支持用户及权限管理策略，可给不同的用户分配不同的角色用来控制操作及配置。普通用户：仅进行拧紧作业操作，不可进行设置。管理员用户：可进行工位设置，异常授权确认等操作。"]
["（8）","当有外部系统支持线体追踪时，扭矩防错系统支持与外部系统进行接口对接，实现接收车辆推送并自动进站启动任务。供应商支持针对外部系统接口进行额外的定制开发。"]
["（9）","●扭矩防错系统对拧紧工具的使能进行控制。可通过密码实现在线模式与离线模式切换。在线模式状态下，只有车辆到位并在正确的装配步骤时，工具才有相应的拧紧任务，工具才能够进行拧紧，否则不允许工具转动。离线模式状态下可手动按需选择。"]
["（10）","扭矩防错系统支持配合套筒选择器一起使用，从而达到多重防错互锁。现场关键工序工位配备有套筒选择器，系统需支持双重保障功能"]
["（11）","●每个小车配置一把无线扫码枪，用于扫描车辆条码，激活相应任务。 把工艺包下发至控制器，并可实现按套筒规格匹配不同扭矩，满足同一工位多种扭矩参数的作业要求。"]
["（12）","●当工位工控屏与MES系统网络通信出现故障时，需要支持通过扫码手动选取相应的拧紧程序，继续作业，不能影响现场生产。拧紧数据在网络恢复后能补传至MES系统。"]
["（13）","●扭矩防错系统需要支持任务中断保存并恢复任务的功能，提供操作流程。在操作员正确操作的情况下，能够保存任务现场并恢复。"]
["（14）","●扭矩防错系统需要有防止误扫码的功能。针对误扫码（如作业中误扫其他车辆条码），能够及时提醒并防止进一步可能得拧紧错误。"]
["（15）","●扭矩防错系统需要能够支持如下两种工艺接收方式中的任意一种：\n①从MES系统直接接收工艺参数，按照工艺参数执行拧紧任务\n②接收车型信息，调取本地提前配置的工艺参数执行拧紧任务"]
["（16）","●系统为免费永久授权。授权范围为本项目设备。"]
["七","设备到货、安装、调试、培训及验收"]
[1,"●设备交货期：采购合同签订日起90天（日历日）。如交期延误，供方需赔偿需方壹仟元/天。"]
[2,"设备交货安装地点：福建省厦门市集美区金龙路9号厦门金龙联合汽车工业有限公司总装车间内。"]
[3,"设备供方负责设备发运、安装、调试的全部工作，对设备的发运、安装、调试工作的正确性负全部责任。"]
[4,"设备运送到需方工厂后，供方需自行负责卸货、转运、安装、调试，并自带所需的安装设备及工具、辅料，需方可提供叉车、行吊进行辅助。运送、安装、调试过程中，供方需遵守需方工厂的各项安全规定，并对出现的安全、消防、环保等问题负全部责任。"]
[5,"需方仅负责提供设备安装、调试使用的电源、气源及通讯网络，具体使用地点由需方与供方友好协商确定。"]
[6,"供方需免费对现场设备操作人员、设备维修人员、车间工艺技术人员进行培训。培训要求做到设备操作人员能够独立掌握设备操作、程序选定、扭矩调整及简单的故障排除；设备维修人员能够独立处理设备故障、备份数据、拧紧参数设定及调整；车间工艺技术人员能够备份数据、设定及调整拧紧参数、统计分析拧紧数据和拧紧曲线、能够远程监控拧紧电枪使用状况及进行远程参数修改、数据备份等。"]
[7,"设备安装调试完成、培训完成后正式投入使用，供方需至少安排一名技术人员陪产至设备持续稳定运行，且陪产时间不少于7个工作日。"]
[8,"设备预验收。设备安装调试完成30天，拧紧电枪校验合格，核对设备采购合同与技术协议，符合要求，双方签署《设备预验收报告》。"]
[9,"设备终验收。设备连续正常使用3个月，所生产的产品质量合格，工艺节拍符合要求，设备使用状态和性能良好，供需双方组织人员进行设备终验收，签署《设备终验收交接报告》。"]
[10,"设备预验收及终验收时，如发现设备与技术协议不符，需方有权要求退货并解除合同，供方应赔偿由此给需方造成的一切损失。"]
["八","售后服务与技术资料"]
[1,"●设备质保期为自终验收合格之日起二年。系统软件免费终身维护。"]
[2,"●拧紧电枪拧紧精度质保期为自终验收合格之日起100万次，即拧紧电枪在未达到100万次拧紧前，若出现拧紧精度降低（由需方因素造成的精度降低除外），需要维修或者更换部件的，均由供方免费维修、免费更换原厂部件。设备维修不得影响生产，供方需免费提供备品给需方使用，且需在30天内维修完毕。如因电枪精度降低（由需方因素造成的精度降低除外）影响生产超过3天，需方有权要求退货并解除合同，供方应赔偿由此给需方造成的一切损失。（本条款独立于上述第1条“设备质保期为自终验收合格之日起二年”条款）。"]
[3,"拧紧电枪在质保期内，正常使用条件下出现故障，供方需免费维修，部件损坏的需免费更换原厂部件。"]
[4,"质保期内设备出现故障，供方需在接到通知后4小时内响应，24小时内服务人员到达现场，48小时内处理完毕。如拧紧电枪无法维修，需整体更换，供方需免费提供备品给需方使用，新的拧紧电枪需在60天内到货。新的设备应重新调试验收，质保期自重新调试终验收合格之日起二年，拧紧电枪精度质保期为自终验收合格之日起100万次。"]
[5,"质保期内，单台设备任意连续30天内，由供方因素造成的故障次数不得超过2次，如超出并影响生产，需方有权要求供方赔偿，赔偿金额为伍佰元/次。"]
[6,"质保期内，单台设备单次故障时间不得超过8小时，如超出并影响生产，需方有权要求供方赔偿，赔偿金额为贰佰元/小时。（本条款独立于上述第5条，关于“质保期内，单台设备任意连续30天内，由供方因素造成的故障次数不得超过2次”条款）。"]
[7,"质保期内，单台设备任意连续30天内，设备稼动率低于96%（由需方因素造成的故障除外），需方有权要求退货并解除合同，供方应赔偿由此给需方造成的一切损失。（设备稼动率=（总生产时间-设备故障时间）/总生产时间）。"]
[8,"质保期外，供方仍需提供免费的咨询服务。设备出现故障需供方协助时，供方需在4小时内提供服务，可收取一定的维修费用、备件费用。如因供方不配合，造成设备无法及时维修，超过15天的，每超出1天，需方有权要求供方赔偿，赔偿金额为伍佰元/天。"]
[9,"供方需提供以下资料（以下所有资料均为中文版）：\n1)设备使用说明书（含电子书）。\n2)设备维护保养说明书（含电子书）。\n3)非标部件图纸（CAD图纸电子档）。\n4)软件操作手册（含电子档）。\n5)设备所需软件备份（U盘或光盘备份）。\n6)产品合格证及装箱清单。\n7)出厂检测报告。\n8)设备备件、易损件清单。所有备件及易损件应注明生产厂商，生产地址，规格型号、联系方式及价格。"]
[]
[{"$nulls":3},"供应商盖章：（公章）"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}